
Летняя высокоскоростная шина.
Шина имеет защитный буртик от повреждений бордюрами. Мощный экранирующий слой, широкий брекер обеспечивают равномерное распределение давления в пятне контакта шины с дорогой. Высокопрочный металлокорд в брекере, новейшие кремнийорганические наполнители в резиновой смеси обуславливают низкий коэффициент сопротивления качению. Это позволяет значительно экономить топливо.
