### Тесты и сравнительные испытания «KAMA-EURO 224»

Производитель – Россия (ОАО "Нижнекамскшина")
Максимальная скорость – 190 км/ч (индекс «Т»)
Глубина и рисунок протектора – 7,9– 9,3 мм, ненаправленный, тип M+S
Масса шины – 7,2 кг
Соотношение цена/качество – 0,99
Плод совместной работы с «Пирелли», очень схожи с «Пирелли Р2500 Евро».

Сравнительные показатели испытаний KAMA-EURO 224 (175/70 R13) и КАМА-217 (175/70 R13) на полигоне ОАО «АвтоВАЗ»:

выбег с 80 км/ч, м

осредненный расход топлива в диапазоне 40-160 км/ч, л/100 км

Сравнительные показатели испытаний KAMA-EURO 224 (175/70 R13) и КАМА-217 (175/70 R13)
на полигоне ОАО «АвтоВАЗ»:
тормозной путь с 80 км/ч на сухом и мокром покрытии

Проведенные сравнительные испытания показали, что шины KAMA-EURO 224 (175/70 R13) по сравнению с КАМА-217 (175/70 R13) проявили себя следующим образом:

Превосходят по:

- выбегу с 80 км/ч;
- устойчивости автомобиля на высоких скоростях;
- тормозному пути на мокром покрытии
- тормозному пути на сухом покрытии
- управляемости на мокром покрытии

Равноценны по:

- осредненному расходу топлива;
- разгону с 40 до 120 км/ч;
- максимальной скорости;
- управляемости и устойчивости на сухом покрытии;
- внешнему шуму.

Функциональные характеристики KAMA-EURO 224:
1. Устойчивость к аквапланированию
2. Курсовая устойчивость на высоких скоростях
(KAMA-EURO 224 - 7,8 балла,
ContiEcoContact – 7,2 балла)
3. Плавность хода

Характеристики рисунка протектора:
1. Продольные и поперечные канавки обеспечивают отвод воды из пятна контакта
2. Ламели обеспечивают сцепление с дорожным покрытием при любых дорожных условиях
3. Оптимизированная последовательность расположения блоков рисунка протектора уменьшают шумообразование (KAMA-EURO 224 - 72,6 дБа, ContiEcoContact – 72.6 дБа)

Признание автопроизводителей.
Шина KAMA-EURO 224 рекомендована ОАО «АвтоВАЗ» для поставок на комплектацию. В данный момент шина поставляется на комплектацию LADA KALINA