# Радиальные шины

В радиальной шине угол наклона нити корда каркаса равен 0 градусов, а брекера - не менее 60 градусов. Радиальные шины имеют значительные технико-экономические преимущества перед диагональными шинами (повышенная долговечность, высокое сцепление с дорогой, пониженное сопротивление качению, что обеспечивает сокращение расхода топлива, лучшие тормозные свойства, пониженное теплообразование и др.).